一：刷機的方法.如下

1.準備一張高轉速【建議6轉以上】的TF卡，插入機器後，使用廠家【專供USB口車充】，通電開機後，格式化TF卡，格式化完成後，進行視頻錄影，約錄影1分鐘後，機器斷電完全關機後，取出TF卡，連接電腦，找到抽取式磁碟，按兩下打開【專用視頻播放機軟體】，滑鼠點擊左下角的【工具箱】，彈出彈框後，點擊上傳固件到SD卡，點擊是確認上傳，按兩下選擇【刷機軟體\_FW】，點擊上傳固件完成，刷新桌面，取出TF卡。

2.將TF卡插入到機器，先按住VIEW鍵不放，通電開機後，會顯示【英文...】，代表正在刷機，此時放開VIEW鍵，稍等...,待刷機完成後，螢幕顯示【OK...】。此時，短按一下VIEW鍵，在短按開關機鍵，重新開機，刷機完成。

3，請注意！外置GPS版本的UI在電子狗的右下角，有 V1.0的字樣，即為外置GPS版本。